|  |  |
| --- | --- |
| **id = 11** | Beheertaak : DHCP-snooping is geactiveerd. |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| Ik ga kijken of dhcp snooping geactiveerd is op de switch | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| Ik heb het commando Show ip dhcp snooping- uitgevoerd. | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| Er zal staan aangegeven of er op bepaalde vlan’s wel of geen dhcp snooping geactiveerd is. | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| 2  Zonder DHCP-snooping kunnen dubbele IP-adressen optreden in het netwerk, omdat meerdere apparaten dezelfde IP-adressen proberen te claimen. Dit kan leiden tot communicatiestoornissen en netwerkproblemen. | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
| Activeer dhcp snooping op de poorten waar dat nodig is met de volgende commando: ip dhcp snooping trust. | |