|  |  |
| --- | --- |
| **id = ?** | Beheertaak : DTP is overal disabled. |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| Als DTP is uitgeschakeld), zal de link niet automatisch proberen te onderhandelen over de trunkstatus, en de configuratie van de poort wordt statisch bepaald door de beheerder. | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| #show interfaces fastEthernet 0/24 switchport | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| Ik verwacht dat als ik de bovenstaande commando uitvoer dat ik bij de Negotiation of Trunking op OFF staat en niet op ON | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| Hoog, want een van de grootste beveiligingsrisico's is dat DTP switchports automatisch als trunks kan configureren, waardoor ze verkeer van alle VLAN's doorlaten. Als dit onbedoeld gebeurt, kan het leiden tot beveiligingsproblemen, omdat gebruikers toegang kunnen krijgen tot VLAN's waarvoor ze niet zijn geautoriseerd. | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
| Mocht het toch aan staan, gebruik de volgende commando’s om het uitschakelen.  #Configure terminal  #interface fastEthernet 0/24  #switchport mode access  #Exit  #Wr mem | |