|  |  |
| --- | --- |
| **id = 15** | Beheertaak : portfast is enabled voor VLAN 20. |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| Om te controleren of Portfast is ingeschakeld voor VLAN 20 | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| Ik heb het commando show spanning-tree vlan 20 uitgevoerd op switch 2. | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| No spanning tree instance exists. Wordt aangegeven. | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| 1  Als Portfast niet is ingeschakeld op toegangspoorten, kan het netwerk langer duren om weer in gebruik te nemen na een verandering in de topologie, zoals het aansluiten van een apparaat op een poort. Dit kan leiden tot vertragingen en prestatieproblemen. | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
| Schakel Portfast in: Gebruik het volgende commando om Portfast in te schakelen op VLAN 20. interface <interface-type> <interface-nummer>  spanning-tree portfast | |