|  |  |
| --- | --- |
| **id = 1** | Beheertaak : Controleer op aanwezigheid IOS startup-config |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| In deze beheertaak controleer je of de startup-config aanwezig is op een router en of een switch. De startup-config is de configuratie waarmee de router/switch opstart. | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| Het volgende commando laat zien of er een start-up config aanwezig is.  dir nvram: | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| Na het uitvoeren van het commando verwacht ik de startup-config te zien zoals in dit voorbeeld. | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| Risico is hoog als de startup-config niet aanwezig is. Als de startup-config niet aanwezig is, is de configuratie van de router/switch niet opgeslagen. Hiermee loopt het bedrijf het risico dat wanneer de router/switch wordt uitgeschakeld de configuratie is verdwenen | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
| Voer het volgende commando uit   Switch#**write memory** | |