|  |  |
| --- | --- |
| **id = ?** | Beheertaak: NTP-client is geactiveerd |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| Het zorgt ervoor dat de datum en tijd automatisch wordt geüpdatet. | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| #show ntp status | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| Hier zie je dat het niet geactiveerd is. | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| Als NTP niet ingeschakeld is, kan het klok op de Cisco apparaten onnauwkeurig worden, wat kan leiden tot synchronisatie problemen tussen apparaten en netwerken. | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
|  | |