|  |  |
| --- | --- |
| **id = ?** | Beheertaak: Telnet is niet actief. |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| Het houdt erin dat als je remote verbinding wilt maken met het apparaat via telnet dat je melding krijgt dat telnet niet actief is. | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| #Telnet ip-address van het device waar je verbinding er mee wilt maken. | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| Ik verwacht dat als ik remote verbinding wil maken via telnet dat het uitgeschakeld is. | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| Hoog, het risico kan hoog zijn als het actief is en niet goed beveiligd is. | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
| Mocht het niet uitgeschakeld zijn dan kan het onderstaande commando gebruiken om het uitschakelen.  Configure terminal  Line vty 0 4  Transport input ssh  Exit  Wr mem | |