|  |  |
| --- | --- |
| **id = 14** | Beheertaak : VLAN 1 is op geen enkel device actief. |
| **Omschrijving** | Wat houdt deze beheertaak in? |
| het is de bedoeling dat VLAN1 overal uit staat | |
| **Uitvoering** | Welke commando’s gebruik je om te zien of het werkt? |
| show running-config  Hier moet je op letten dat er shutdown staat onder interface vlan1 | |
| **Verwachting** | Waar kun je precies aan zien of het werkt of niet werkt? |
| als er een poort gelinkt word aan deze vlan zou hij niet werken | |
| **Impact** | Wat is het risico als deze taak niet wordt uitgevoerd? 1 = laag, 2 = middel, 3 = hoog risico |
| 1 laag mocht dit aan blijven staan en er staat niets aan gelinkt kan dit niets kwaat | |
| **Advies** | Mocht na de controle het niet juist of correct zijn ingesteld, wat is dan het advies? |
| mocht hij wel aan staan moet je de volgende commando’s invoeren conf t interface vlan1 shutdown | |